
KẾT NỐI MẠNG TỪ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SANG KRX

Sơ đồ:

KRX: 2 trung tâm dữ liệu DC và DR

CTCK: 2 router wan: mỗi router wan có 1 line vật lí sang ISP, trên đó có 2 vlan sang DC và DR của KRX



Quy hoạch IP WAN

VNPT:

172.24.mã CTCK.2/3Z0 , phía sở .1

172.25.mã CTCK.2/30, phía sở .1

Viettel:

172.24.mã CTCK.102/30, phía sở .101

172.25.mã CTCK.102/30, phía sở .101

Quy hoạch vlan cho WAN:

Trên wan cần chạy 02 sub-interface:

Ví dụ mã cty là 100 thì 2001 và 2003 (VNPT)

2002 và 2004 cho Viettel

Routing:

Toàn bộ là static route (khai theo file hướng dẫn sở cung cấp)

Quy hoạch IP cho các server nghiệp vụ: video sau