QUY ĐỊNH ĐẶT IP CỦA CÁC MÁY CHỦ NGHIỆP VỤ KRX



Có 2 loại server:

* Srv Đặt lệnh (FIX gateway): đặt IP local sau đó cần NAT ra dải KRX gán cho
* Srv Nhận giá cổ phiếu (MDDS): đặt tĩnh luôn theo dải KRX, thường không cần NAT qua Firewall

Quy hoạch IP:

Đặt lệnh: 172.24.(mã cty).130/26 và .131/26

GW .190/26, đặt tại router (HSRP IP)

Nhận giá-MDDS: 172.24.(mã cty).200/26 , và 201/26 (có thể 202,203… miễn là đúng subnet 172.24.(mã cty)

Xem chi tiết trong file pdf của sở